1. 该解决方案是通过 URL Protocol Windows私有协议，在Web端 调起 应用程序 进行通讯，由应用程序负责拉流推流作用。
2. 注册组件 Jmdspwebshell.reg 双击即可，也可以编辑自定义名称。
3. 在WEB端 点击功能按钮，传入参数，即可进行推流与结束。
4. Ffmpeg.bat 创建窗口并显示出来调用情况， webrtmpjmd.exe 后台执行 ffmepg.bat
5. 如果要用后台运行 在 Jmdspwebshell.reg 更改路径即可 如 d:/rtmp/ webrtmpjmd.exe